此文章已于 13:34:05 2016/8/23 发布到 MADHEX

gns3\_C3640模拟三层交换机

gns3对支持三层交换机并不完善。但也可以模拟。

以C3640为例，需要添加NM-16ESW交换模块端口。

添加vlan需在vlan database模式下。

查看为show vlan-switch

如果交换端口直接连接的为PC，

则需要在端口模式下配置

speed 100

duplex full

不然端口是不能全up的。

这个问题还真是让我愁了一上午，额。